**WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE ZA ROK 2022**

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późn. zm.) dla obszaru działania OSD Veolia Wschód Sp. z o. o. - Zakład Jasło, wynoszą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wskaźnik** | **Wartość** |  |
| SAIDI dla przerw planowanych | 3,27 | [min/odbiorcę] |
| SAIDI dla przerw nieplanowanych | 8,76 | [min/odbiorcę] |
| SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | 8,76 | [min/odbiorcę] |
| SAIFI dla przerw planowanych | 0,16 | [ilość przerw/odbiorcę] |
| SAIFI dla przerw nieplanowanych | 0,70 | [ilość przerw/odbiorcę] |
| SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | 0,70 | [ilość przerw/odbiorcę] |
| MAIFI | 0,05 | [ilość przerw/odbiorcę] |

Liczba odbiorców do których odnoszą się wskaźniki - 44

W roku 2022 nie wystąpiły przerwy katastrofalne w dostawach energii elektrycznej.

Objaśnienia:

- SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

- SAIFI -wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

- MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

- przerwa przemijająca (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę,

- przerwa krótka, trwająca dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,

- przerwa długa, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,

- przerwa bardzo długa, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,

- przerwa katastrofalna, trwające dłużej niż 24 godziny,

- przerwa planowana to okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem § 42 pkt 4 rozporządzenia jak na wstępie.